**摩托车产品欧标认证检测收费价格表（欧五）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **检测项目** | | | | | **依据标准** | **收费金额（元）** | **备注** |
| 1 | I 型冷启动后排气污染物试验 | | | CLASS1 | | No.134/2014 Annex II | 9500 | / |
| CALSS 2 | | 9500 |
| CLASS 3 | | 14500 |
| 2 | II 型双怠速排放和自由加速烟度试验 | | | | | No.134/2014 Annex III | 1350 | / |
| 3 | III 型曲轴箱污染物排放试验 | | | | | No.134/2014 Annex IV | 2400 | / |
| 4 | IV型蒸发污染物排放试验 | | | | | No.134/2014 Annex V | 16000 | / |
| 5 | V性耐久试验 | | | | | No.134/2014 Annex V | / | 4.5元/公里 |
| 6 | VII型 | | | CLASS1 | | No.134/2014 Annex VII | 9500 | 燃油车与排放试验同时进行不收费 |
| CALSS 2 | | 9500 |
| CLASS 3 | | 14500 |
| 电能量消耗和续驶里程 | | No.134/2014 Annex VII | 10000 | 两轮、三轮 |
| 15000 | 四轮 |
| 20000 | 四轮（续驶里程大于100km） |
| 7 | VIII型车载诊断(OBD)环境试验 | | | CLASS1 | | No.134/2014 Annex VIII | 19000 | 2020~2023.12.31 |
| CALSS 2 | | 19000 |
| CLASS 3 | | 29000 |
| CLASS1 | | 28500 | 2024.01.01以后 |
| CALSS 2 | | 28500 |
| CLASS 3 | | 43500 |
| 8 | OBD功能试验 | | | | | No.44/2014 Annex XII | 5000 | / |
| 9 | IX型噪声 | | | 行驶噪声 | | No.134/2014 Annex IX | 6000 | / |
| 附加噪声 | | 3600 |
| 10 | 声响报警装置(喇叭)测试程序和性能要求 | | | | | No.3/2014 Annex II | 1500 | / |
| 11 | 制动，包括防抱死(ABS)和联合制动系统(CBS)适用要求 | | | | | No.3/2014 Annex III | 常规制动+  72250（ABS）+  5000(辅助轮制作) | 常规制动收费见附表 |
| 12 | 车辆操纵件、信号装置和指示器适用要求 | | | | | No.3/2014 Annex VIII | 500 | / |
| 13 | 照明和光信号装置安装，包括照明装置自动开启适用要求 | | | | | No.3/2014 Annex IX | 2250 | 单个功能灯具：500 |
| 14 | 后视野适用要求 | | | | | No.3/2014 Annex X | 500 | / |
| 15 | 操控性、过弯性能和转向能力适用要求 | | | | | No.3/2014 Annex XIV | 1500 | / |
| 16 | 防盗装置适用要求 | | | | | No.44/2014 Annex VI | 1000 | / |
| 17 | 电磁兼容性(EMC)适用要求 | 燃油车 | 宽带发射 | | | No.44/2014 Annex VII | 5400 | / |
| 窄带发射 | | | 5400 |
| 辐射敏感度 | | | 26800 |
| 电动车 | 非充电模式 | | 宽带发射 | 5400 | / |
| 窄带发射 | 5400 |
| 辐射敏感度 | 26800 |
| 充电模式 | | 宽带发射 | 5400 |
| 辐射敏感度 | 26800 |
|  | AC电源线传导发射 | 3000 |
| AC电源线谐波发射 | 3000 |
| AC电源线电压波动、闪烁 | 3000 |
| AC/DC电源线EFT | 3000 |
| AC/DC电源线surge | 3000 |
| 18 | 外部凸出物适用要求 | | | | | No.44/2014 Annex VIII | 2250 | / |
| 19 | 燃料存储适用要求 | | | | | No.44/2014 Annex IX | 2000 | / |
| 20 | 质量和尺寸适用要求 | | | | | No.44/2014 Annex XI | 750 | 燃油车 |
| 1500 | 电动车 |
| 21 | 乘员扶手和脚踏适用要求 | | | | | No.44/2014 Annex XIII | 1000 | / |
| 22 | 牌照板安装空间适用要求 | | | | | No.44/2014 Annex XIV | 500 | / |
| 23 | 支架适用要求 | | | | | No.44/2014 Annex XVI | 500 | / |
| 24 | 发动机/电机功率参数 | | | | | No.134/2014 Annex X | 10000 | ≤250cc或≤5kW |
| 20000 | ＞250cc或＞5kW |
| 25 | 最高车速 | | | | | No.134/2014 Annex X | 2000 | ≤250cc或≤5kW |
| 5000 | ＞250cc或＞5kW |
| 26 | 电气安全要求 | | | | | No.3/2014 Annex IV | 3600 | / |
| 27 | 玻璃安装、挡风玻璃刮水器和洗涤系统、除雾和除霜系统适用要求 | | 挡风玻璃刮水器 | | | No.3/2014 Annex VII | 800 | / |
| 洗涤系统 | | | 800 | / |
| 高低温试验 | | | 4000 | 500元/小时 |
| 除雾和除霜系统温度测试 | | | 200 | / |
| 废气测试 | | | 1350 | / |
| 28 | 乘员保护，包括内部凸出物和车门适用要求 | | 内部凸出物 | | | No.3/2014 Annex XVII | 1500 | / |
| 车门适用要求 | | | 500 |
| 29 | 装载平台适用要求 | | | | | No.44/2014 Annex X | 500 | / |
| 30 | 车速表校核 | | | | | No.3/2014 Annex VIII | 450 | / |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | | **收费金额（元）** | **备注** |
| 1 | 最高车速 | The max speed | 2000 | 250ml及以下排量 |
| 5000 | 250ml以上排量 |
| 2 | 磨合 | Burnishing procedure | 1000 | / |
| 3 | 干式（single） | Dry stop test - single brake control actuated | 3000 | / |
| 4 | 干式（all ） | Dry stop test – all service brake controls actuated | 3000 | / |
| 5 | 高速测试 | High speed test | 2000 | / |
| 6 | 湿式测试 | Wet brake test | 2000 | / |
| 7 | 热衰退 | Heat fade test | 2500 | / |
| 8 | 驻车 | Parking brake system test | 500 | / |

附表1 常规制动收费